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1. [bookmark: _Toc465695611]Назначение изделия.
Стационарный смотровой бинокль «OWL» V015.3 предназначен для наблюдения за удаленными объектами далее «бинокуляр».


2. [bookmark: _Toc465695612]Основные технические характеристики.

	№ п.
	Параметр
	Значение

	1
	Диаметр объектива, мм
	80

	2
	Увеличение
	20х

	3
	Поле зрения (на 1000 м)
	65м

	4
	Поворот по горизонтали, град
	360°

	5
	Наклон по вертикали, град
	-35°, +25°

	6
	Межзрачковое расстояние, мм
	62

	7
	Габариты, дхшхв, мм
	700х480х1550

	8
	Вес, кг
	55




3. [bookmark: _Toc465695613]Комплект поставки.
	№ п.
	Наименование
	Кол-во,
 шт.

	1
	Бинокль стационарный «OWL»
	1

	2
	Руководство по эксплуатации
	1

	3
	
	1




4. [bookmark: _Toc465695614]Устройство и работа стенда.

Бинокуляр, представляет собой цельнометаллический корпус, установленный на вертикальной стойке (труба). Три шарнира, два вертикальных и один горизонтальный обеспечивают наклон корпуса по вертикали и поворот по горизонтали. Необходимое усилие при повороте и наклоне обеспечивается пружинными механизмами.
Внутри корпуса установлен бинокль, фокусировка которого настроена на расстояние от 450 м до ∞.

5. [bookmark: _Toc465695615]Подготовка бинокуляра к работе.
Аккуратно извлечь бинокуляр из упаковки. Расположить стойку бинокуляр вертикально на ровной поверхности и надежно закрепить её.
Протереть защитное стекло и окуляры.


6. [bookmark: _Toc465695616]Техническое обслуживание бинокуляра.
Регулярно проверяйте чистоту защитного стекла и окуляров. При необходимости проводите чистку мягкой салфеткой, смоченной небольшим количеством спирта или эфира. Лучшего результата можно добиться, используя профессиональные материалы для чистки линз с многослойным покрытием.
Корпус бинокуляра и стойку очищайте слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

                                             
[bookmark: _Toc465695617][bookmark: _GoBack]7. Гарантийные  обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации, при соблюдений условий транспортирования, хранения и условий эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока произвести ремонт изделия, если в течении гарантийного срока изделие выйдет из строя.
Гарантийные обязательства на изделие не распространяются в случае:
- нарушения пользователем тех. требований и условий эксплуатации, указанных в настоящем Руководстве;
- наличия следов механических повреждений, нарушений пломбировки, при утере товарного вида; 
- в случае форс-мажорных обстоятельств.
Ремонт изделия после истечения срока гарантии производится предприятием-изготовителем.

Примечание: Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные особенности, а также  в набор комплектующих изделия, которые не будут снижать уровень технических, эксплуатационных характеристик  и параметров безопасности поставляемого оборудования.
[bookmark: _Toc465695618]8. Свидетельство о приемке и продаже.

Стационарный смотровой бинокль «OWL» V015.3 соответствует конструкторской документации и признан годным  к эксплуатации.

Дата выпуска  «___»______________201__г.
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________________________________________________
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